전기식 자동 급식기 설명서

주의 사항

본 제품은 대형, 중형, 소형 모든 견묘에게 적합합니다.

8~15mm 까지의 건식사료에 가장 적합한 기능을 제공합니다.

고온이나 습진 곳, 먼지가 많은 곳에 보관하는 것은 고장을 유발하므로 보관을 피해주세요.

경고

본 자동급식기는 아이들의 장난감이 아닙니다.

세척 시 물을 넣지 말아주세요, 젖은 걸레를 이용하여 닦아 주시기 바랍니다.

분해 시 고장이 발생 할 수 있습니다.

사용 순서

4개의 D형 사이즈의 1.5V 배터리를 넣어줍니다.

또는 AC어댑터를 연결하여 전원을 공급해줍니다.

사료를 넣습니다.

리모컨이나 급식기의 판넬을 이용하여 시간을 세팅한 후 사료량을 설정해줍니다.

*이때 Remote control에 red불이 켜진 상태에서 세팅해주셔야 합니다.

어댑터 사양

input : AC100240V

output : DC7V 600mA

기능안내

1.작동등

2.LCD

3.음성재생

4.리모컨수신부

5.버튼

6.전원스위치

7.녹음확성기

8.손잡이

9.베이스

10.커버

11.사료통

12.스프링버튼

13.사료가 담기는 트레이(분리가능)

14.배터리삽입구

리모컨 및 작동판넬 버튼안내

1. ON.OFF 버튼: 전원 온오프

2. 타임세팅 버튼 : 현재시간 세팅

3. start 버튼 :

4. food amount 버튼 : 먹이량 조절

5. timing 버튼 : 먹이주기 시간조절

6. “(+)”.“(-)” 버튼 : 시간이나 먹이량 줄이고 늘림

7. Record 버튼 : 10초간 녹음

8. Play 버튼 : 소리 재생

9. Work indicator 작동등

10. infrared receiver 수신부

11. LCD 디스플레이

작동

- 파워스위치를 On을 3초간 눌러줍니다. 비프음이 들린 후 작동이 시작됩니다.

LCD에 12:00 시간이 나오며 녹색 작동등이 켜지며 on을 한번 더 누르면 remote control에 빨간불이 동시에 들어옵니다.

- 시간세팅

A. Time setting을 누르면 시간(hour)등이 번쩍거립니다. “(+)”.“(-)” 버튼을 이용하여 현재시간을 세팅합니다.

다시 Time setting을 누르면 분(min)등이 반짝거립니다. 역시 “(+)”.“(-)” 버튼을 이용하여 분을 세팅합니다.

(시간은 24간격 표시로 나타나므로 오후 3:00인 경우 15:00로 세팅해주시면 됩니다.

- 먹이량 세팅

Feed amount를 누르면 보이는 “fd:1 portion”는 1회분에 해당됩니다..

(1회분은 25g입니다.)

Feed amount를 누르면 1회분에서 12회분까지 설정 가능합니다.

- Timing 버튼 : 배식시간 설정버튼

a. Timing버튼을 누른 후 “(+)”.“(-)”버튼을 이용하여 먹이공급시간을 세팅합니다.

5번의 공급시간을 정할 수가 있으며 시간세팅 후 다시 Timing버튼을 누르면 시계로 돌아갑니다.

b. 자동급식기 먹이 공급프로그램은 공급량, 공급시간을 매일 정확한 시간과

정확한 양을 공급합니다.

c.만약 더 이상 5회 이상의 공급이 필요가 없다면 매일 2번씩 공급할 수가 있으며

다른 추가3회분을 취소할 수가 있습니다.

- Record 버튼

Record버튼을 누른후 소리나 음성을 녹음한 후 Play버튼을 누르면 레코딩은 끝납니다.

10초간 녹음할 수 있으며 소리가 만족스럽지 않다면 재녹음할 수가 있습니다.

- Play 버튼

Play버튼은 음성녹음 확인버튼입니다. 먹이를 공급할 때 2회 반복 됩니다.

- Prompt start 버튼

외출하지 않고 집에 있을시 에는 피딩 프로그램이 더 이상 필요 없을 수도 있습니다. ‘Food amount”를

누른 후 “(+)”.“(-)” 버튼을 이용하여 먹이공급량을 조절할 수가 있습니다. 그리고 Start버튼을 누르면

빠르고 편안하게 지정된 시간 배식이 아닌 자율배식 가능 합니다 .

8. 주의사항

1. LCD창은 작동이 없을 시 자동으로 76초 후 잠금장치가 설정이 됩니다. 그리고 먹이공급 프로그램이

가동됩니다.

2. “on/off"버튼으로 remote control부분의 red불이 "on/off" 됩니다. red불이 들어온 상태에서 세팅하셔야 저장됩니다. red 불이 꺼진 상태에서 저장하시면 세팅이 되지 않습니다.

3. 녹음 후 다시 Record버튼을 누를시 이전에 녹음은 지워집니다.

4. 만약 AC어댑터가 연결되어 있지 않을 경우 D형 배터리 전원을 자동 공급합니다.