이시웍스 에셜론 G02 듀얼 2채널 블랙박스를 구매해 주신 고객님께 감사의 말씀을 드립니다.

버튼선택, 2, 이동, 3, 메뉴 4 mode 5, 선택 6 리셋 7 전원 8 TF슬롯 9 AV단자 10 usb단자 11,거치대슬롯 12 HDMI단자

각 버튼별 기능

1.버튼

정지모드에서 짧게 누를 경우 LCD화면을 싱글의 전방모드, 후방모드, 그리고 PIP듀얼모드를 선택할 수가 있습니다.

2. 이동

메뉴선택시 아래쪾으로 이동합니다.

듀얼모드시에 짧게 누를 경우 전방과 후방의 PIP 화면 위치를 바꿀 수가 있습니다.

3. 메뉴버튼

메뉴모드로 이동합니다. 각 메뉴모드에서 선택은 1번과 2번키를 이동하며 5번키를 이용하여

선택설정합니다. 메뉴버튼을 연속적으로 누르면 다음 메뉴선택으로 이동합니다.

4. 모드선택

버튼을 누를 경우 카메라모드, 재생모드, 녹화모드로 진입합니다.

5. 선택버튼

녹화모드에서는 녹화와 정지를 하며 카메라모드에서는 촬영을 하게 됩니다.

6. 리셋 reset

블랙박스 초기화 메뉴입니다.

7. 파워스위치

길게 누를 경우 전원 On/Off가 됩니다.

8.TF슬롯

녹화용 매체인 TF미디어를 장착합니다.

9. AV 슬롯

AV케이블을 연결하여 블랙박스 영상을 AV기기에 송출합니다.

10. USB단자

USB케이브를 연결하여 블랙박스내의 메모리영상을 컴퓨터와 연결할 수가 있으며

블랙박스 충전을 합니다.

11. 거치대슬롯

블랙박스를 차량에 거치할 때 거치대와 연결합니다.

12. HDMi

HDMI 케이블을 연결하여 외부기기에 HDMI영상을 송출합니다.

G센서 기능

g센서는 6G까지 지원하며 g센서 작동시 자동으로 현재부터 20초간 영상을

보호폴더에 zw로 시작하는 이름의 파일로 저장합니다.

자동On/Off기능

차량에 연결되어 있을 경우 시동을 켤 경우 블랙박스는 자동으로 녹화를 시작하며 시동을

끌 경우 자동으로 전원이종료가 됩니다.

제품 스펙

2.7인치 LCD 2채널 블랙박스

전방 1920*1080 풀 HD 160도 광각

후방 720*480 90도

파일포맷 mov H.264 AAC

동작감지기능

G센서 장착

500만화소 카메라 jpg

충전중 녹화기능 (usb연결시)

pc캠 이용

문제발생시 확인 사항입니다.

1.블랙박스 문제이 90%는 메모리카드에서 발생을 합니다.

사용하신지 3개월이상이 되었을 경우 메모리카드를 확인해 보시기 바랍니다.

“file error”가 표시될 경우 메모리카드 포맷을 하시기 바랍니다.

블랙박스용 메모리카드를 이용하시고 클래스 4이상의 제품을 추천합니다.

2. 화면이 깨끗하지 않을 경우 부드러운 융으로 렌즈를 닦아주시기 바랍니다.

3. 녹화시 화면이 하얗거나 검을 경우 메뉴의 “EV”를 조정해 주시기 바랍니다.

너무 높거나 낮을 경우 나타나는 현상입니다.

당사제품을 구매해주신 고객님께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.

제품 발송시 세팅을 최적화 하여 발송해 드리니 기기에 대하여 잘 모르신다면

그대로 이용하시면 됩니다. 제품에 문제 발생시 최선을 다하여 가급적 빠른 시간내에

처리해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.