차량용 LCD 블랙박스 에셜론 R02

-사용자 설명서-

주식회사 이시웍스

1. 들어가며

먼저 (주)이시웍스의 블랙박스 에셜론을 구매해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 차량 주행녹화 장치입니다.

☞ 사용설명서를 반드시 읽고 에셜론을 올바르게 사용하세요.

☞ 본 사용설명서의 내용은 제품성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.

☞ 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

★ 보증과 책임 범위

☞ 상해를 포함하는 우발적인 손상 또는 본 제품의 부적절한 사용과 조작으로 인한 기타 손상에 대해 책임을 지지 않습니다.

☞ 본 제품 이용으로 인한 데이터 손실은 보장하지 않습니다.

☞ 본 제품은 차량의 사고 영상을 녹화 · 저장하지만, 모든 사고 영상이 녹화되는 것을 보장하지 않습니다.

★ 안전을 위한 주의사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.

☞ 사용자 임의로 절대 분리, 수리, 개조하지 마세요. 화재, 감전 및 제품 불량의 원인이 됩니다. 수리할 필요가 있을 때는 고객센터(02-725-0418~9)로 연락하세요. 사용자가 임의로 분해, 수리했을 경우 발생한 하자는 서비스를 받을 수 없습니다.

☞ 운전 중 제품을 절대 조작하지 마세요. 전방 주시 부주의로 교통사고의 위험이 있습니다. 안전한 장소에 정차하고 조작하세요.

☞ 차량 전면에 과도한 선팅을 한 차량에서는 녹화된 화면이 희미하거나 왜곡, 눈부심등의 현상이 발생될 수 있습니다.

☞ 본 제품은 카메라를 이용하는 장치입니다. 터널 진출입처럼 급격하게 밝기가 변하는 경우, 한낮에 역광이 아주 강한 경우, 한밤에 광원이 전혀 없는 극단적인 경우에 녹화 영상이 불량할 수 있습니다.

☞ 큰 사고 때문에 장치의 전원이 끊어진 경우, 영상이 녹화되지 않을 수 있습니다.

☞ 직사광선이 바로 비치는 뜨거운 자동차 안에 오랜 시간 방치하면 누액, 발열, 파열, 화재의 원인이 될 수 있습니다. 햇볕을 가릴 수 있도록 차양막을 설치하거나 탈착하여 보관해 주시기 바랍니다.

☞ 고객 또는 제3자가 본 기기의 사용을 잘못한 경우나, 본 기기가 전기적 충격을 받을 경우, 고장이나 A/S를 받을 경우 데이터의 내용이 손실 될 우려가 있습니다. 중요한 정보 또는 데이터는 반드시 백업해 두시기 바랍니다.

☞ 기업 내용이 변화, 손실되는 것에 의한 손해에 대해서는 당사는 일체 책임을 지지 않으므로 사전에 양해하여 주십시오.

☞ 본 기기의 작동온도는 -10℃~45℃로서 범위를 벗어나는 온도에 방치되면 화면이 흐려지는 경우가 있을 수 있으며, 장시간 방치 시 화재나 기기손상으로 이어지는 경우가 있으니 주의하시기 바랍니다.

☞ 본 기기를 물에 빠뜨리거나 습한 곳에 보관하지 마십시오.

목 차

1. 들어가며-----------------------------------------------------------------------------------------------------2p

2. 에셜론 R02 특장점 및 주요기능---------------------------------------------------------------------------3p

3. 기능키 설명-------------------------------------------------------------------------------------------------3p

4. 각 모드와 메뉴별 설명-------------------------------------------------------------------------------------4p

5. 사용시 주의사항--------------------------------------------------------------------------------------------8p

6. A/S 및 교환/반품안내--------------------------------------------------------------------------------------9p

2. 에셜론 R02 특장점 및 주요기능

1. 2.4인치 TFT LCD 폴딩 모니터

- 모니터만 펼치면 현장에서 즉시 녹화내용 확인

2. 최대1280x720 / 30FPS 해상도

- 최대 1280x720 의 해상도로 준HD급 화질의 영상을 출력

3. 120도 광시야각

- 와이드 시야각으로 빠짐없는 녹화

4. 리튬이온 배터리 내장

- 전원연결 없이 간편하고 신속한 사용

5. 상시녹화/동작감지 녹화

- 다양한 녹화옵션으로 어떤 상황에서도 OK!

6. 스냅샷 사진촬영

- 간단하게 분리해서 사고부위 스틸샷 촬영

7. 간편한 동영상 재생

- AVI화일 형식으로 별도의 프로그램 없이 PC의 동영상 플레이어에서 바로 재생

8. 별도 모니터를 위한 AV-OUT

- 녹화 영상을 더 큰 화면으로도 확인이 가능하도록 AV-OUT단자 내장

9. 12~24V FREE VOLT 지원

- 12V / 24V를 지원하므로 승용차부터 화물차, 버스, 중장비까지 장착가능

10. 최대 8배 ZOOM 기능탑재

- 녹화시 또는 폴딩LCD로 영상재생 확인시 최대 8배 확대 가능

3. 기능키 설명

① UP/DOWN : 녹화 시 줌 기능/메뉴

에서 선택사항 이동

② MODE : 모드선택(녹화모드/사진모

드/재생모드)변경

③ USB : 미니USB포트/전원단자

④ AV-OUT : 외부기기 연결단자

⑤ ON/OFF : 전원버튼

⑥ MENU : 메뉴버튼

⑦ REC/SNAP : 녹화시작&중지/시간설

정시 다음항목으로 이동

4. 각 모드와 메뉴별 설명

★ 모드별 LCD화면

녹화모드 시 LCD화면

사진모드 시 LCD화면

재생모드 시 LCD화면

★ 각 모드별 메뉴설명

Video Output(녹화설정 메뉴)

* 크기 - 동영상 해상도 설정

☞ VGA / QVGA / D1 / HD

* EV - 밝기, 노출설정

☞ +2.0 ~ -2.0 까지 조절가능

* 화이트밸런스 - 촬영환경 설정

☞ 자동 / 일광 / 그늘 / 텅스텐 / 백열등

* 타임스탬프 - 녹화시 화면에

날짜와 시간을 표시할 것인지 설정

☞ 끄기(표시안함)

일자(날짜만 표시)

일자와 시간(날짜와 시간 모두 표시)

* 비디오타임 - 반복녹화시간 설정

☞ 1분부터 15분까지 설정한 분 단위로

파일 생성하면서 반복녹화

* 동작탐지 - 동작탐지 켜기/끄기

* 음성녹화 - 음소거 녹화 기능 켜기/끄기

* 야간모드 - 나이트비젼 켜기/끄기

Capture(사진설정 메뉴)

* 크기 - 사진해상도 설정

☞ 12M(1200만화소)/8M(800만화소)/

5M(500만화소)/3M(300만화소)/

2M(200만화소)/1.3M(130만화소)/

VGA(640x480)

* 품질 - 사진품질 설정

☞ 우수 / 표준 / 실용

* 화면모드 - 사진촬영환경 설정

☞ 자동 / 운동 / 야경 / 인물 / 풍경 /

배면광(역광)

* EV - 동영상모드와 동일

* 화이트밸런스 - 동영상모드와 동일

* ISO - 감도설정

☞ 자동/100/200

* 컬러 - 사진색감 설정

☞ 표준 / 선명함 / 진한갈색 / 흑백

* 채도 - 채도 설정

☞  높음 / 보통 / 낮음

* 선예도 - 선명도 설정

☞  진함 / 보통 / 부드러움

* 타임스탬프 - 동영상모드와 동일

* 연속촬영 - 연사(3장) 켜기/끄기

Play(재생설정 메뉴)

* 삭제 - 파일 삭제

☞ 싱글(한장만 삭제)/전부(전부삭제)/

선택(선택 삭제)

* 음량 - 재생시 소리크기 설정

☞ 1~8까지 소리크기 설정

Setup(기기설정 메뉴)

* 포맷 - SD카드 포맷

* 빕 - 빕(Beep) 작동음 켜기/끄기

* 언어 - 언어변경 설정

* 자동끄기 - 절전기능 설정

☞ 1분/3분/5분/off 설정

* 시스템재부팅 - 기기 초기화

* 광 주파수 - 주파수 설정

☞ 50/60Hz(기본50Hz)

* TV출력 - TV출력방식 설정

☞ NTSC/PAL(기본NTSC)

* 입력일자 - 날짜&시간 변경

☞ ‘REC/SNAP’버튼 : 항목이동

‘UP’,‘DOWN’버튼 : 수정

* USB - PC에 연결시 모드설정

☞ PC 캠(사용불가)

☞ 디스크드라이브(이동식디스크)

* 화면꺼짐 - LCD화면 보호설정

☞ 항상켜짐 / 1분 / 3분

5. 사용시 주의사항

★ 메모리카드 관련 주의사항

※ 블랙박스는 기기의 특성상 지속적으로 메모리에 읽기/쓰기/지우기를 반복하므로 메모리카드의 선택 및 관리가 중요합니다.

- 메모리카드는 반드시 Class 6이상의 검증된 제품을 사용하시기 바랍니다. (저품질 메모리카드를 사용하면 인식불량 및 녹화불량이 발생할 수 있습니다.)

- 메모리카드 탈착시는 반드시 블랙박스의 전원을 OFF한 후 작업하시기 바랍니다. 블랙박스 작동중 탈착하면 메모리카드 및 데이터가 손상될 수 있습니다.

- 메모리카드는 1~2주에 1회 이상 포맷 하시며 주기적으로 관리할 것을 권장합니다.

- 메모리카드는 타 기기와 공용으로 사용하지 마십시오.

- 녹화공간 부족 시 오래된 파일부터 순차적으로 삭제되므로 주기적으로 녹화파일을 백업해 주시기 바랍니다.

- 일반적인 SD메모리카드의 내구성은 10만회 읽기/쓰기를 지원합니다.

- 내구연한 또는 일정한 기간이 지난 메모리카드는 반드시 메모리카드가 정상인지 확인 하신 후 비정상일 경우 새로운 메모리카드로 교체하여 사용하시기 바랍니다.

- 블랙박스용 메모리카드의 경우는 일반적인 메모리카드 내구성으로 인하여 소모품으로 취급됩니다.

★ 블랙박스 관련 주의사항

※ 에셜론 블랙박스는 기본적으로 설치가 간단하나, 매립이나 상시전원연결 작업 등은 가급적 전문장착점에서 설치하시는 것을 권장합니다. 설치작업 중 발생한 기기 고장의 책임은 사용자에게 있습니다.

- 설치 전 전원을 공급하시어 테스트를 먼저 해보시기 바랍니다.

- 본체 기기에 임의로 전원을 연결하지 마시고 반드시 함께 제공된 시거잭전원코드를 이용해서 전원을 입력하시기 바랍니다.

- 임의 배선시 과전압 또는 쇼트로 인해 제품이 손상될 수 있으니 주의해 주시기 바랍니다.

- 자동차 엔진 정지상태(ACC/On)에서나 상시전원시에서의 장시간 작동시 자동차 배터리가 방전될 수 있으니 주의해주시기 바랍니다.

- 내장배터리가 방전되거나, 전력이 충분치 않을 시에 전원을 키면 기기가 불안정해 질 수 있으므로 평상시에 전원을 안정적으로 공급하여, 충전을 충분히 해주세요.

- 간혹 노후차량이나 겨울철 디젤차량과 같이 한번에 시동이 걸리지 않는 차량에서는 전원공급의 불안정으로 인해 기기가 고장 날 수 있습니다. 따라서 시동전 전원단자를 먼저 분리하고, 시동이 안정적으로 걸린 후 전원단자를 연결하여 주시기 바랍니다.

- 주행 전에 블랙박스의 고정상태를 잘 확인하시어 운전 중 낙하사고가 일어나지 않도록 반드시 확인 후 주행하시기 바랍니다.

- 블랙박스용 SD메모리카드는 잦은 파일의 읽기/쓰기로 인하여 내구성이 짧습니다. 주기적으로 메모리카드의 정상저장 유무를 확인하여 필요 시 교체하여 주시기 바랍니다.

- 기기가 멈추거나, ON/OFF를 눌러도 꺼지지 않을 때, 그 밖에 이상이 있을 경우 제품상단에 있는 'RESET'버튼을 누르세요.

6. A/S 및 교환/반품안내

★ A/S 안내

☞ A/S 규정

1. 구입 후 7일 이내 초기불량에 대해서는 100% 반품 및 교환이 가능합니다.

2. 본 제품은 소비자 피해보상 규정에 의거해서 1년간 A/S(1개월 무상/11개월 유상)가 가능합니다.

(단, 고객과실에 의한 제품손상이나 임의 개조에 따른 불량은 유상 A/S처리됩니다.)

※ 무상보증기간(1개월) 내에도 다음의 경우는 교환 및 수리비용이 발생할 수 있습니다.

- 천재지변으로 인한 고장 및 파손

- 잘못된 설치 및 원래 용도 이외의 사용으로 발생한 고장 및 파손

- 제품 및 구성품의 개조, 단선 등 소비자에 의한 고자 및 파손

3. SD카드(소모품) 및 사은품은 A/S 대상이 아닙니다.

4. 사용상의 과실 또는 부주의로 인한 고장, 파손일 경우 A/S 불가능합니다.

5. 제품의 특성상 모든 고객서비스는 제품을 고객센터에서 수령한 후 상태점검 및 작동테스트를 통해 진행됩니다.(맞교환 서비스 불가)

6. 배송비 부담 : 구입 후 7일 이내 - 무료, 구입 후 1개월 이내 - 편도부담, 그 외 기간 구매자 왕복배송비 부담.

☞ A/S 절차

1. 이시웍스 고객센터(02-725-0418~0419)로 전화접수 하기.(미접수 무단배송 및 배송절차를 따르지 않는 경우 확인이 어려워 처리가 지연될 수 있습니다. 고객센터에 먼저 접수해 주십시오.)

2. 물품수령 당시 본품, 구성품, 매뉴얼, 박스 등 초기상태 그대로 동일하게 재포장 후

3. 구매일자/구매자명/반품 및 교환사유, 증상 등을 적은 간단한 메모를 제품과 함께 동봉하여 반드시 지정된 택배사(대한통운)를 통해 보내주세요. (다른 택배사를 이용하시는 경우 구매자 부담.)

고객센터 : 02-725-0418~9

상담시간 : 평일 AM 10:00 ~ PM 4:00 (점심시간 : PM 12:00~PM 1:00/ 토, 일, 법정 공휴일 휴무)

보내실곳 : 서울시 종로구 행촌동 37-19번지 3층 이시웍스 A/S담당자

지정택배 : 대한통운 (1588-1255)

★ 반품/교환 안내

초기불량일 경우 구입 후 7일 이내 고객센터에 전화로 접수한 건에 한하여 100% 교환 및 환불가능하며, 변심반품일 경우 구입 후 7일 이내 접수일 경우에만 가능하며, 왕복배송비는 구매자 부담입니다.

아래의 경우 절대 반품 및 교환이 불가합니다.(관련법규 : 전자상거래등에서의 소비자 보호에 관한 법률2002)

1. 반품요청기간이 지난 경우(구입 후 7일이 지난 경우)

2. 구매자의 책임있는 사유로 상품,구성품 등이 멸실, 망실 또는 훼손된 경우

(단, 상품의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외)

3. 포장을 개봉하였거나 포장이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실된 경우

4. 구매자의 사용 또는 일부 소비에 의하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우

5. 시간의 경과에 의하여 재판매가 곤란할 정도로 상품 등의 가치가 현저히 감소한 경우

6. 고객주문,요청 후 상품주문 및 제작에 들어가는 상품일 경우